好盈4号电机失步问题

首先，因为用manta5机架前置电源线，所以改了电机顺序。4号电机指的是板上的1号（这点注意一下）！！

飞控应该没什么问题，不过也是你们家的，一并寄回方便测试。

这是一台新装的飞机，所有零件都是新的。
第一次戴眼镜飞没开黑盒日志，在空中失步，烧了4号电机。
重新换上新点击后，目视测试，开了黑盒。看到一直都是4号电机故障。

检查陀螺仪没有被线遮住，有了解【-Ramup Power、+进角、+退磁补偿、24kHz PWM、动态怠速】等通用的处理失步方式。原来电调固件32.7版本也尝试升到了最新，测试没有改善。

但是反复目视飞测试4个电，都是同一路电机失步（大概5-6次），新买的飞塔，感觉还是寄回你们检查清楚。

电机用的都是全新，Tmotor F60 v5。

